阳光晒场、综四晒场新增换气扇招标要求

一、项目概况

阳光晒场新增换气扇27台，综四晒场新增换气扇4台

二、招标内容

主体项目及工作范围：包括不限于31台风机的减震支架制作及施工（含现场焊接）、风机的安装施工、电线电缆及线管的布置、控制器等控制单元的安装、纱窗的制作及现场施工安装。

1. 技术要求
2. 投标方提供的全新设备，性能满足节能、安全、稳定，所供设备在各种工况下均能满足使用要求。
3. 风机的设计、制造、安装、验收均符合国家相关标准，并提供相应的材质报告，同时充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。
4. 风机组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。
5. 风机本体及其支架均采用不锈钢材质，符合相关食品安全法，所供应的材料来源均为ISO9002认证的公司。
6. 施工前需对现场进行有效防护，保证车间内物料免受污染，经生产认可同意后方可进行作业。严禁占道堆放各类建筑材料及其它机具、设备，严格按照现场管理人员安排，在不影响车间的生产情况下进行作业。
7. 技术参数
8. 风机：风量≥44500m³/H，材质：304不锈钢，功率：1.1KW、尺寸：1380mm\*1380mm（阳光晒场27台）、1100mm\*1100mm（综四晒场4台）。

五、其他要求：需现场实地察看，充分了解现场施工环境，制定详细施工方案。